Úřad pro civilní letectví Česká republika
Postup kontroly záložního padáku (a souvisejících součástí)
1.	Označení vrchlíku záložního padáku
Výrobní číslo:
Datum výroby:
Výrobce / typ:
Majitel:	Kontakt:
ANO vhodný	NE nevhodný
2.	Záznamník záložního padáku
3.	Kontrolované položky
3.1.	tkanina vrchlíku (poškození – viz schéma)
3.2.	švy horní pole
3.3.	švy spodní pole
3.4.	švy na bočních profilech a stabilizátorech (včetně dorazů)
3.5.	švy na náběžné hraně
3.6.	švy na odtokové hraně
3.7.	šití šňůrových oček
3.8.	nosné a řídicí šňůry
3.9.	stav šití u vrchlíku
3.10.	stav a šití u rozvětvení
3.11.	stav a šití u šroubovacích spon
3.12.	šroubovací spony (závity, matice, deformace)
3.13.	řídicí poutka (vázání řídicích šňůr, průchodka, velcropáska)
Celkový výsledek prohlídky	Vhodný	Nevhodný
Poznámka: Platnou odpověď označte křížkem.
V ......................................	dne ......................................	……………………..……………………. podpis