Úřad pro civilní letectví Česká republika
POSTUP KONTROLY VRCHLÍKU HLAVNÍHO PADÁKU A SOUVISEJÍCH SOUČÁSTÍ
1.	Označení vrchlíku hlavního padáku
Výrobní číslo:
Datum výroby:
Výrobce / typ:
Majitel:
Kontakt:
ANO (vhodný)	NE (nevhodný)
2.	Záznamník vrchlíku hlavního padáku
3.	Kontrolované položky
3.1	tkanina vrchlíku (poškození – viz schéma)
3.2	švy horní pole
3.3	švy spodní pole
3.4	švy na bočních profilech a stabilizátorech (vč. dorazů)
3.5	švy na náběžné hraně
3.6	švy na odtokové hraně
3.7	šití šňůrových oček
3.8	nosné a řídící šňůry
- stav šití u vrchlíku
- stav a šití u rozvětvení
- stav a šití u šroubovacích spon
3.9	šroubovací spony (závity, matice, deformace)
3.10	Volné konce nosného postroje
- kovové součásti, průchodky
- stav popruhů
- lemovky
- pevnostní šití
- funkčnost 3kroužkového systému
- ostatní (stav velcropásky, atd.)
Celkový výsledek prohlídky	Vhodný	Nevhodný
Poznámka: Platnou odpověď označte křížkem.
V	dne	……………………..……………………. podpis a razítko inspektora

4.	Poznámky