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Sekce technická a provozní,
oddělení letišť

ŽÁDOST O POVOLENÍ ČINNOSTI JEŘÁBŮ A OSTATNÍ VÝŠKOVÉ MECHANIZACE V/MIMO OCHRANNÁ PÁSMA LETIŠTĚ/HELIPORTU
[bookmark: Text4]     

Ve smyslu ustanovení § 40, resp. § 41 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů

	I. VYPLŇUJE ŽADATEL

		Pozn.: Žádost musí být podána nejpozději 30 dní před plánovaným zahájením činnosti z důvodu lhůt upravených zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. U jeřábů/zařízení tvořících kritické překážky pro letecký provoz nelze garantovat vydání povolení ve lhůtě 30 dnů od podání žádosti.




	[bookmark: Text5]Žadatel:      

	Typ jeřábu / zařízení (věžový, autojeřáb, vrtná souprava atd.):
	[bookmark: Text6]     

	Nadmořská výška terénu v místě umístění mechanizace v m n.m.:
	 

	Maximální plánovaná pracovní výška mechanismu v m n.m.:
	

	Umístění jeřábu/zařízení:
v systému WGS 84:
Alternativně: 
souřadnice pohybového prostoru 
	LAT
      
	LON
     

	Maximální operační rádius jeřábu/zařízení:

	Název akce:
	[bookmark: Text10]     

	Termín využití 
(včetně případné rezervy):
	     
	Čas využití [footnoteRef:1]/ umístění: [1:  Týká se mobilní výškové mechanizace] 

	     

	Poznámka žadatele (např. k upřesnění termínu využití):
	     

	Jméno a kontaktní telefon odpovědné osoby žadatele:
	     

	Identifikace společnosti provozující jeřáb / zařízení:
(pokud je v době podání žádosti známa)
	     

	Jméno a kontaktní telefon osoby odpovědné za provoz jeřábu / zařízení:
	

	Podpisem níže stvrzuji správnost vyplněných údajů.

	Jméno a příjmení:
	     
	Podpis:     

	E-mail:
	     
	

	Telefon:
	     
	

	II. VYPLŇUJE POSKYTOVATEL ŘLP / AFIS / RADIO (není požadováno u heliportů)

	Má vliv jeřáb/zařízení vliv na letové postupy?
	☐ ANO 	☐ NE

	Popis změn postupů (např. OCA/H, změna výšky nebo tvaru okruhu apod.)
	

	NOTAM: ☐ bude vydán složkami poskytovatele	☐ nepožadován

	Podpis osoby odpovědné za posouzení vlivu jeřábu / zařízení na letové postupy za poskytovatele:

	Jméno a příjmení:
	     
	Podpis:     

	E-mail:
	     
	

	Telefon:
	     
	

	III. VYPLŇUJE PROVOZOVATEL LETIŠTĚ

	☐ Souhlasíme s údaji vyplněnými žadatelem 
☐ Souhlasíme s činností za těchto podmínek (s uvedením odůvodnění):
☐ Nesouhlasíme s požadovanou činností (s uvedením odůvodnění): 

     





	Osvětlení jeřábu/zařízení:
	☐ nepožadováno
	☐ požadováno               

	Překážková návěstidla:
☐ vrchol jeřábu / zařízení
Intenzita: ☐ nízká   ☐ střední   ☐ vysoká
Typ návěstidla: ☐ trvale svítící   ☐ zábleskové
Barva: ☐ bílá   ☐ červená

	
☐ konec a začátek výložníku / zařízení
Intenzita: ☐ nízká   ☐ střední   ☐ vysoká
Typ návěstidla: ☐ trvale svítící   ☐ zábleskové
Barva: ☐ bílá   ☐ červená


	Pozn. při výšce jeřábu 100 m a více (včetně) budou požadována mezilehlá překážková návěstidla v ½ výšky.

	Před zahájením prací budou kontaktovány příslušné složky provozovatele letiště na tel. čísle:
	     

	NOTAM: ☐ bude vydán složkami provozovatele        ☐ nepožadován 

	Identifikace osoby odpovědné za kontrolu překážkového značení jeřábu / zařízení:
Jméno a příjmení:      	Telefon:      

	Osoba odpovědná za koordinaci činnosti v OP / PP za provozovatele letiště:

	Jméno a příjmení:
	     
	Podpis:     

	E-mail:
	     
	

	Telefon:
	     
	





	Zkratky ve formuláři a vyjasnění textace:

	LAT         zeměpisná šířka
LON        zeměpisná délka
WGS 84    GPS souřadnice – najdete v běžných mapových aplikacích
Souřadnice pohybového prostoru autojeřábu – vymezte prostor, ve kterém se bude jeřáb pohybovat
Souřadnice pohybového prostoru věžového jeřábu – uveďte zeměpisné souřadnice jeho polohy (např. 50°05'23.528"N, 14°24'00.337"E a do kolonky „Maximální operační rádius“ délku ramene, např. 30 m.
V případě většího počtu jeřábů je možné tyto vyplnit v samostatné příloze.



	Postup podání žádosti a důležité informace

	a) Jak žádost podat
 Žadatel o povolení činnosti jeřábů a ostatní výškové mechanizace vyplňuje část I. tohoto formuláře. Vyplněnou žádost zašle na adresu Úřadu pro civilní letectví, případně prostřednictvím datové schránky (identifikátor v8gaaz5) nebo na e-mail podatelna@caa.gov.cz se zaručeným elektronickým podpisem, a to ve lhůtě minimálně 30 dní před plánovaným zahájením činnosti. Úřad pro civilní letectví žádost posoudí a následně vydá příslušný souhlas. Úřad pro civilní letectví může v rámci posouzení postoupit formulář provozovateli letiště a/nebo poskytovateli služeb. Vyplnění bodů číslo II. a III. zařizuje ÚCL.
Podání žádosti neznamená automatický nárok na povolení činnosti a s tím související vydání Souhlasu ÚCL.
b) Změna údajů po podání žádosti
Při jakékoliv změně údajů uvedených v části I vyvolané mimořádnými okolnostmi na straně stavebníka musí být bezodkladně o takové změně uvědomeny složky poskytovatele služeb a provozovatel příslušného letiště/heliportu, uvedeného v souhlasu a rovněž Úřad pro civilní letectví.
c) Činnost v ochranném pásmu letecké stavby
V ochranných pásmech leteckých staveb lze provádět činnosti a provozovat zařízení jen se souhlasem Úřadu pro civilní letectví. 
d) Činnost mimo ochranné pásmo letecké stavby
V případě činnosti mimo ochranná pásma leteckých staveb dle ustanovení § 41 odst. 1 písm. a), b) podléhají souhlasu Úřadu pro civilní letectví: 
a) zařízení vysoké 75 m a více nad terénem,
b) zařízení vysoké 30 m a více na přirozených nebo umělých vyvýšeninách, které vyčnívají 75 m a výše nad okolní krajinu.
e) Správní poplatek a upozornění
Za vydání Souhlasu s prováděním činností, které nesouvisí s leteckým provozem, v ochranném pásmu leteckých staveb je účtován správní poplatek ve výši 5 000,- Kč dle položky č. 46 zákona 634/2004 Sb., o správních poplatcích vybíraných správními orgány ČR.
Nepovolenou činností v/mimo OP leteckých staveb se fyzická / právnická osoba dopouští dle §§ 92 a 93 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví přestupku, za který lze uložit pokutu až do výše 500 000 Kč.


















	Metodika osvětlení výškové mechanizace
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Bližší informace o typech a charakteristikách překážkových návěstidel naleznete v hl. 6 Leteckého předpisu L14/ hl. Q předpisu EASA CS-ADR-DSN. Předpisy jsou dostupné na následujících odkazech: 

https://aim.rlp.cz/predpisy/predpisy/dokumenty/L/L-14/data/effective/hl6.pdf 

https://www.easa.europa.eu/en/document-library/certification-specifications/group/cs-adr-dsn-aerodromes-design 
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Mezilehlé osvétleni
v 1/2 vysky jefabu
(na kazdou stranu
1 navéstidlo)

Umisténi prekazkovych navéstidel dle hl. 6 Leteckého predpisu L14/ hl. Q predpisu EASA CS-ADR-DSN

POZNAMKA: V piipadé vysky jefabu mensi nez 100 m se pozaduje osvétleni vrcholu jefabu
a konce vylozniku.
V piipadé vysky jefabu 100 m se pozaduje kromé vyse uvedeného
také mezilehlé osvétleni v 1/2 vysky jefabu (na kazdou stranu 1 navéstidlo).

V piipadé vysky vétsi nez 100 metrii, bude mezilehlé osvétleni pozadovano
po kazdych 50 m vysky (na kazdou stranu 1 navéstidlo).





