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	Příloha č.5
	
	G21ACMI    Part CAT 

	
	
	30. 9. 2026

	
	
	Změna 0



	Kontrolní list:
	G21ACMI 
	Kontrola vybavení letadla – před zahájením pronájmu ACMI

	Checklist:
	
	 Inspection of the aircraft equipment – before leasing ACMI

	Provozovatel:            

Operator:
	
	Místo inspekce
Location of Inspection:
	
	Datum:   
Date:
	  

	Typ letadla:

Aircraft type:
	A
	H
	    
	Rejstříková značka: 

Registration Mark:
	
	1. vydání CofA:

The 1st issue of CofA: 
	

	Jméno inspektora:

Inspector’s name:
	
	Podpis:

Signature:
	

	Účastníci inspekce:

Participant’s of Inspection:
	

	Výsledek / Result:
	S
	Přijatelné / Satisfactory
	U
	Nepřijatelné / Unsatisfactory
	NA
	Nepoužito / Not applicable

	Prověřovaná položka/Checked Item:
	S
	U
	 NA
	Reference

	A. Kabina posádky / A. Flight Deck

	1.
	Celkový stav
	(
	(
	(
	

	
	General Condition
	
	
	
	

	2.
	Nouzový východ (A)
	(
	(
	(
	CAT.IDE.A..

265.c)

	
	Emergency exit
	
	
	
	

	3.
	Vybavení
	(
	(
	(
	

	
	Equipment
	
	
	
	

	Bezpečnostní vybavení / Safety equipment

	4.
	Jsou-li instalovány dveře pilotního prostoru, musí být uzamykatelné (A)(H)
In an a/c which is equipped with cockpit door, this door shall be lockable (A)(H)
	(
	(
	(
	ORO.SEC.100.A.(a)

ORO.SEC.100.H

	
	
	
	
	
	

	5.
	Bezpečnostní dveře pilotního prostoru (A) ovládané oběma FC. MTOM>45,5t, nebo MOPSC>60 

An approved cockpit door (A) controlled from either pilot’s station. MTOM>45,5t, or MOPSC>60 
	(
	(
	(
	ORO.SEC.100.A.(b)

	
	Prostředky pro monitorování (A) prostoru za dveřmi z obou míst posádky
Means for monitoring (A) of the outside area from either pilot’s station
	(
	(
	(
	ORO.SEC.100.A.(c)

	6.
	Ruční hasicí přístroj (platnost)
	(
	(
	(
	CAT.IDE.A..250
CAT.IDE.H.250

	
	Hand fire extinguisher
	
	
	
	

	7.
	Záchranné vesty (A) od pobřeží nad 50NM, nebo TO nebo APP nad vodou 

                               (H) PC 2 a 3 – TO nebo LA nad vodou  

Life Jackets (A) coats over 50NM, or TO or APP over water
                    (H) PC 2 and 3 – TO or LA over water 
	(
	(
	(
	CAT.IDE.A.285
CAT.IDE.H.290

	8.
	Sedadla, bezpečnostní pásy, (A) zádržné systémy pro horní část trupu - 4 bodové

                                                     (H) první CofA po 1.8.1999 - 4 bodové  
	(
	(
	(
	CAT.IDE.A.205

CAT.IDE.H.205

	
	Seats, safety belts, (A) upper torso restraint systems - 4 points
                               (H) with individual CofA after 1.8.1999 – 4 points
	
	
	
	

	9.
	Doplňková dodávka kyslíku pro FC (A)(H-složité) nad FL100

                                                                (H-nesložité) nad FL100/30min, nebo nad FL130
	(
	(
	(
	CAT.IDE.A.235, 240

CAT.IDE.H.240

	
	Supplemental oxygen for FC (A)(H-CMPA) over FL100
                                              (H-NCMPA) over FL100/30min, or over FL130
	
	
	
	

	10.
	Ochranné dýchací vybavení posádky (A)
Crew protective breathing equipment  (A)
	(
	(
	(
	CAT.IDE.A.245 

	
	
	
	
	
	

	11.
	Havarijní sekera (A) MCTOM>5700 kg, nebo MOPSC>9
	(
	(
	(
	CAT.IDE.A.255

	
	Crash axe              (A) MCTOM>5700 kg or MOPSC>9
	
	
	
	

	12.
	Elektrická svítilna pro každého člena posádky
An electric torch for each crew member
	(
	(
	(
	CAT.IDE.A.100.a)2) 

CAT.IDE.H.100.a)2)

	
	
	
	
	
	

	Dokumentace / Documents

	13.
	Seznamy povinných úkonů (běžné, mimořádné, nouzové)
	(
	(
	(
	ORO.GEN.
110h)

	
	Checklists
	
	
	
	

	14.
	Kontrolní list pro bezpečnostní prohlídku letadla
	(
	(
	(
	BP

provozovatele

	
	Security search checklist
	
	
	
	

	17.
	Navigační / přístrojové mapy
	(
	(
	(
	CAT.GEN.MPA
180.a)12)

	
	Navigation / Instrument Charts
	
	
	
	

	15.
	Letová příručka, nebo rovnocenný dokument 
	(
	(
	(
	CAT.GEN.MPA
180.a)1)

	
	Flight manual, or equivalent
	
	
	
	

	16.
	Aktuální, snadno přístupné části provozní příručky důležité pro činnost posádky 
	(
	(
	(
	CAT.GEN.MPA
180.a)15)

	
	The current parts of Operations Manual that are relevant to the duties of the crew
	
	
	
	


	17.
	Palubní deník, nebo rovnocenný document
	(
	(
	(
	CAT.GEN.MPA

180.a)9)

	
	The journey log, or equivalent
	
	
	
	

	18.
	Technický deník
	(
	(
	(
	CAT.GEN.MPA.

180.a)10

	
	The aircraft technical log
	
	
	
	

	19.
	Seznam minimálního vybavení (MEL)
	(
	(
	(
	CAT.GEN.MPA
180.a)16)

	
	Minimum Equipment List
	
	
	
	

	20.
	Osvědčení o zápisu do rejstříku  (originál)
	(
	(
	(
	CAT.GEN.MPA

180.a)2)

	
	Certificate of Registration
	
	
	
	


	Kontrolní list:
	G21
	Kontrola vybavení letadla – před zápisem do PS k AOC

	Checklist:
	
	Check of aircraft equipment – before writing into the OS to AOC

	Prověřovaná položka / Checked Item:
	S
	U
	 NA
	Reference

	Dokumentace / Documents

	21.
	Osvědčení hlukové způsobilosti (pokud bylo vydáno úřadem odpovědným za vydání)
	(
	(
	(
	CAT.GEN.MPA
180.a)4)

	
	Noise Certificate (where applicable)
	
	
	
	

	22.
	Osvědčení leteckého provozovatele (ověřená kopie)
	(
	(
	(
	CAT.GEN.MPA
180.a)5)

	
	Air Operator Certificate
	
	
	
	

	23.
	Provozní specifikace pro příslušný typ letadla               
	(
	(
	(
	CAT.GEN.MPA
180.a)6)

	
	The operations specifications relevant the aircraft  type
	
	
	
	

	24.
	Povolení radiové stanice (originál)
	(
	(
	(
	CAT.GEN.MPA
180.a)7)

	
	Aircraft Radio Licence 
	
	
	
	

	25.
	Osvědčení letové způsobilosti (originál)
	(
	(
	(
	CAT.GEN.MPA.
180.a)3)

	
	Certificate of Airworthiness
	
	
	
	

	26.
	Osvědčení o pojištění zákonné odpovědnosti 
	(
	(
	(
	CAT.GEN.MPA
180.a)8)

	
	Third party liability Insurance Certificate                   
	
	
	
	

	27.
	Postupy a vizuální signály používané zakročujícím a/c a tím, na které je zakročováno 
	(
	(
	(
	CAT.GEN.MPA
180.a)13)

	
	Procedures and visual signals for use by intercepting and intercepted a/c
	
	
	
	

	28.
	Informace týkající se služeb pátrání a záchrany pro oblast zamýšleného letu 
	(
	(
	(
	CAT.GEN.MPA
180.a)14)

	
	Information concerning search and rescue services for the area of the intended flight
	
	
	
	

	B. Kabina cestujících / B. Passenger Comparment

	1.
	Celkový vnitřní stav
	(
	(
	(
	

	
	General internal condition
	
	
	
	

	2.
	Sedadla se zádržným systémem pro horní část trupu pro předepsaný počet CC (4 bod)
	(
	(
	(
	CAT.IDE.A.205

	
	Cabin crew station and crew rest area                   
	
	
	
	

	3.
	Stav sedadel, bezpečnostních pásů, dětských zádržných zařízení

    (H) – první CofA po 1.8.1999 – zádržný systém pro horní část trupu pro všechny PAX>24 měs. 
	(
	(
	(
	CAT.IDE.A.205

CAT.IDE.H.205

	
	Conditions of seats, safety belts, child restraint devices

    (H) – the first CofA after 1.8.1999 – upper torso restraint system for all PAX>24 months 
	
	
	
	

	4.
	Bezpečnostní instrukce
	(
	(
	(
	CAT.OP.MPA.

170.b)

	
	Safety Instructions
	
	
	
	

	5.
	Vybavení pro první pomoc / lékařskou pomoc (A) PAX>30, nebo nad 60 min od letiště 
	(
	(
	(
	CAT.IDE.A.220, 225
CAT.IDE.H.220

	
	First- Aid Kits / medical kit                                               (A) PAX>30  or more than 60 min from aerodrome
	
	
	
	

	6.
	Ruční hasicí přístroje (platnost) (A)(H) – v každém samostatném bufetu
	(
	(
	(
	CAT.IDE.A.250
CAT.IDE.H.250

	
	Hand fire extinguishers (validity)     (A)(H) – in each separated galley 
	
	
	
	

	7.
	Záchranné vesty (A) od pobřeží nad 50NM, nebo TO nebo LA nad vodou 

                               (H) PC 2 a 3 – TO nebo LA nad vodou  
	(
	(
	(
	CAT.IDE.A.285

CAT.IDE.H.290

	
	Life Jackets (A) coats over 50NM, or TO or APP over water
                    (H) PC 2 and 3 – TO or LA over water
	
	
	
	

	8.
	Megafony (A) MOPSC>60
                   (H) MOPSC>19
	(
	(
	(
	CAT.IDE.A.270

CAT.IDE.H.270

	
	Megaphones (A) MOPSC>60
                     (H) MOPSC>19
	
	
	
	

	9.
	Nouzové východy, osvětlení (A) MOPSC>9, nezávislé přenosné osvětlení, značení

                                              (H) MOPSC>19
	(
	(
	(
	CAT.IDE.A.275

CAT.IDE.H.275

	
	Emergency exits, lighting (A) MOPSC>9, independent portable lighting, marking

                                         (H) MOPSC>19
	
	
	
	

	10.
	Záchranné čluny, 2xELTS (A) – od pobřeží 120min/400NM
	(
	(
	(
	CAT.IDE.A.285

	
	Life-rafts, 2xELT(S)                (A) – from coast 120min/400NM
	
	
	
	

	11.
	Polohový maják nehody ELT (A) MOPSC>19 2xELT, MOPSC<19 1xELT (ELTA-po 1.7.2008)
                   (H) 1x ELTA
	(
	(
	(
	CAT.IDE.A.280

CAT.IDE.H.280

	
	Emergency locator transmitter ELT (A) MOPSC>19-2xELT, MOPSC<19-1xELT (ELTA-after 1.7.2008)
                                          (H) 1x ELTA
	
	
	
	

	12.
	Doplňková dodávka kyslíku (A)(H) PAX a CC (A) nad FL130                                     
	(
	(
	(
	CAT.IDE.A.235, 240
CAT.IDE.H.240

	
	Supplemental oxygen               (A)(H) PAX and CC above FL130
	
	
	
	

	13.
	Kyslík pro první pomoc (A) nad FL250, CC je vyžadován
	(
	(
	(
	CAT.IDE.A.230

	
	First-aid oxygen                 (A) above FL250, CC is required 
	
	
	
	

	14.
	Havarijní sekera MOPSC>200 (A)
	(
	(
	(
	CAT.IDE.A.255

	
	Crash axe MOPSC>200 (A)
	
	
	
	

	15.
	Kapacita sedadal pro PAX
	(
	(
	(
	CAT.OP.MPA.

170.b)

	
	Sating capacity 
	
	
	
	

	C. Stav letadla / C. Aircraft condition

	1.
	Celkový vnější stav
	(
	(
	(
	

	
	General external conditions
	
	
	
	

	2.
	Dveře a krytky
	(
	(
	(
	

	
	Doors and hatches
	
	
	
	

	3.
	Řídící plochy
	(
	(
	(
	

	
	Flight controls
	
	
	
	


	Kontrolní list:
	G21
	Kontrola vybavení letadla – před zápisem do PS k AOC

	Checklist:
	
	Check of aircraft equipment – before writing into the OS to AOC

	Prověřovaná položka / Checked Item:
	S
	U
	 NA
	Reference

	C. Stav letadla / C. Aircraft condition

	4.
	Kola, pneumatiky, brzdy
	(
	(
	(
	

	
	Wheels, tyres, brakes
	
	
	
	

	5.
	Podvozek, ližiny
	(
	(
	(
	

	
	Undercariage, skids
	
	
	
	

	6.
	Podvozkové gondoly
	(
	(
	(
	

	
	Wheel well
	
	
	
	

	7.
	Pohonné jednotky a pylony
	(
	(
	(
	

	
	Powerplant and pylon
	
	
	
	

	 8.
	Vstupní lopatky, vrtule, rotory (hlavní, ocasní) 
	(
	(
	(
	

	
	Fan, blades, propellers, rotors (main/tail)
	
	
	
	

	9.
	Zjevné opravy
	(
	(
	(
	

	
	Obvious repairs
	
	
	
	

	10.
	Zjevná neopravená poškození
	(
	(
	(
	

	
	Obvious unrepaired damage 
	
	
	
	

	11.
	Únik provozních kapalin
	(
	(
	(
	

	
	Leakage
	
	
	
	

	D. Nákladové prostory / D. Cargo compartments

	1.
	Celkový stav nákladových prostorů
	(
	(
	(
	

	
	General conditions of cargo compartment
	
	
	
	

	2.
	Ruční hasicí přístroj pro prostor třídy A nebo B,  E(za letu přístupný)  (A)
                                                                             E(za letu přístupný) (H)
	(
	(
	(
	CAT.IDE.A.250.c)

CAT.IDE.H.250.c)

	
	Hand fire extinguisher available for compartment class A or B, E(accessible in flight) (A)
                                                                                                                 E(accessible in flight) (H)
	
	
	
	

	Poznámky/Remarks:

	Jméno a podpis inspektora:  
Inspector‘s name & signature: …………………………………………………………………………
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